Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz Specyfikacji Technicznej
Wykonawca:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy, adres, nr telefonu i fax)

Marka, model i typ pojazdu:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tabela poniżej przedstawia zestawienie warunków technicznych jakie powinien spełniać samochód asenizacyjny. Załącznik jest integralną częścią Zapytania ofertowego.
* spełnieniem warunków jest akceptacja wszystkich pozycji (wszędzie tak ).


	
	PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU
	TAK/NIE*

	
	Podwozie
	

	1.
	Rok produkcji min. 2016 
	

	2.
	Maksymalny przebieg 280 000 km
	

	3.
	DMC 18 000 kg
	

	4.
	Silnik diesel
	

	5.
	Moc silnika: 300 KM – 350 KM
	

	6
	Norma emisji spalin: Euro 6
	

	7.
	Pojemność silnika 10 000 cm3 -  11 000 cm3
	

	8. 
	Rozstaw osi max. 3600 mm
	

	9.
	Napęd 4x2
	

	10.
	Zawieszenie osi: resor-poduszka
	

	11.
	Blokada mechanizmu różnicowego
	

	12.
	Ogumienie 315/70 R22,5
	

	13.
	Kabina dzienna 2-osobowa
	

	14.
	Kolor kabiny: niebieska
	

	15.
	Klimatyzacja automatyczna lub manualna
	

	16.
	Fotel kierowcy pneumatyczny
	

	17.
	Radio CD
	

	18.
	Gwarancja min. 6 miesięcy
	

	
	Zabudowa
	

	1.
	Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji nie starsza niż 2026
	

	2.
	Pojemność beczki 11-12 m3
	

	3.
	Cylinder i dennice zbiornika z blachy stalowej o grubości min. 6 mm
	

	4.
	Podrama zbiornika z ceownika hutniczego min. 140
	

	5.
	Obręcze wzmacniające zewnętrzne ceownik min. 50mm
	

	6.
	Przegrody ( falochrony) min. 1szt 
	

	7.
	Dennica otwierana i zamykana mechanicznie za pomocą śrub
	

	8.
	Wodowskaz kasetowy
	

	9.
	Zawór przelewowy dwupływakowy
	

	10.
	Zawór bezpieczeństwa min. 2szt
	

	11.
	Całość polakierowana lakierem poliuretanowym na kolor niebieski
	

	12.
	Zawór zwrotny
	

	13.
	Zawór czterodrogowy sterowany podciśnienie/ciśnienie
	

	14.
	Naczynie przelewowe z lewej strony
	

	15.
	Tłumik ssania z separatora oleju min. 1szt
	

	16.
	Zasys tylni
	

	17.
	Zasys przedni nieczystości lewy
	

	18.
	Zasuwy asenizacyjne
	

	19.
	Kompresor renomowanego producenta -  napęd na paski
	

	20.
	Rynny z blachy aluminiowe
	

	21.
	Fabrycznie nowa przystawka odbioru mocy kompatybilna z podwoziem
	

	22.
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	

	
	Dokumentacja
	

	1.
	Instrukcja obsługi zabudowy
	

	2.
	Karta gwarancyjna zabudowy
	

	3.
	Warunki serwisowania gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego zabudowy
	

	
	Pozostałe wyposażenie
	

	1.
	Trójkąt ostrzegawczy
	

	2.
	Gaśnica
	

	3.
	Apteczka
	



* spełnieniem warunków jest akceptacja wszystkich pozycji (wszędzie tak )



…………………….., dnia ……………….. r.		

						……...………………………………………………………………………………………… 
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika)





